



Zadanie jest współfinansowane ze środków

Rządowego Funduszu Polski Ład: Rządowy Program Odbudowy Zabytków

**Załącznik nr 7a do zapytania ofertowego**

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

pn.: **„Renowacja kaplicy Ligęzków”**

*Inwestycja* *uzyskała dotację Gminy Sulejów dofinansowaną ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków NR Edycja2RPOZ/2023/2088/PolskiLad*

1. Przedmiotem zamówienia jest:

**Renowacja kaplicy Ligęzków w Sulejowie.**

1. Przedmiot zamówienia podlega ochronie konserwatorskiej. Obiekt i część wyposażenia zostały wpisany do rejestru zabytków województwa łódzkiego decyzjami:

- kaplica - rejestr zabytków nieruchomych województwa łódzkiego decyzją A/358, z dnia 21.08.1985;

- balustrada chóru- rejestr zabytków ruchomych województwa łódzkiego decyzją B-85/3, z dnia 08.04.1971;

lub umieszczone w ewidencji zabytków:

- płyta nagrobna – ewidencja zabytków;

- chrzcielnica – ewidencja zabytków;

1. Zakres zamówienia obejmuje:

**Roboty ogólnobudowlane i remontowe:**

Kompleksowy remont konserwatorski elewacji, dachu i wnętrza kaplicy w zakresie:

* + Wykonanie zabiegów odgrzybiających i mających na celu zwalczenie glonów na elewacjach i ścianach, posadzce kaplicy;
  + Wykonanie prac osuszających i odsalających we wnętrzu oraz odsalających na elewacjach kaplicy;
  + Usunięcie wtórnych tynków z elewacji;
  + Staranne usunięcie wtórnych tynków ze ścian i sklepienia we wnętrzu kaplicy tak, aby nie zniszczyć warstw historycznych wypraw i wymalowań;
  + Ewentualne usunięcie pierwotnych, zniszczonych tynków, które przez komisję konserwatorską zostaną zakwalifikowane jako nienadające się do pozostawienia na powierzchni elewacji, ścian i sklepienia;
  + Wykonanie niezbędnych napraw, uzupełnień i przemurowań ścian kaplicy;
  + Wykonanie izolacji pionowej ściany wschodniej
  + Wykonanie reprofilacji terenu przy ścianie wschodniej ze spadkiem w kierunku od kaplicy wraz z naprawą istniejącego utwardzenia;
  + Wykonanie uzupełnień tynków elewacji do grubości pierwotnych wypraw, w materiale i technice identycznej lub maksymalnie zbliżonej do oryginału;
  + Scalenie kolorystyczne elewacji kaplicy;
  + Wykonanie uzupełnień wypraw we wnętrzu kaplicy, w materiale i technice identycznej lub maksymalnie zbliżonej do oryginału;
  + Malowanie ścian we wnętrzu na pierwotny kolor odkryty w trakcie badań konserwatorskich;
  + Czyszczenie posadzki kamiennej z zabrudzeń i wtórnych nawarstwień, wykonanie dezynfekcji płyt w miejscach porażony przez glony,
  + Wykonanie spoinowania posadzki;
  + Renowacja strefy wejścia zachodniego - zastąpienie istniejącej blachy kamienną płytą progową;
  + Renowacja dawnego wejścia północnego obecnie wnęki - montaż kamiennej płyty progowej;
  + Naprawa więźby dachowej- ociosanie porażonych fragmentów, wykonanie przypustnic na połaci wschodniej;
  + Impregnacja więźby środkami bio- i ogniochronnymi;
  + Wymiana gontu w kryciu pojedynczym „na gestym łaceniu”
  + Wykonanie na połaciach dachu otworów („powieczek”) wentylacyjnych;
  + Impregnacja gontu oleistymi środkami bio- i ogniochronnymi;
  + Wymiana obróbek blacharskich: rynien i rur spustowych;
  + Naprawa drewnianej konstrukcji i poszycia wieżyczki na kalenicy
  + Wymiana obróbki blacharskiej na wieżyczce na wykonaną z blachy tytanowo cynkowej;
  + Wykonanie instalacji odgromowej;
  + Udrożnienie przewodu dymowego i przekształcenie go na przewód wentylacyjny zakończony w strefie poddasza; rozbiórka fragmentu komina wychodzącego ponad połać dachu;
  + Naprawa fragmentów dekoracji sztukatorskich (gzymsów) przy zakończeniach balustrady na chórze;
  + Naprawa i konserwacja schodów na chór muzyczny;
  + Wymiana podłogi na chórze i ew. wykonanie napraw i konserwacji konstrukcji chóru;
  + Wymiana stolarki okiennej na odpowiadającą stylistyce z okresu powstania kaplicy- 4 szt. okien;
  + Konserwacja skrzydła drzwi zachodnich wraz z pracami renowacyjnymi przy okuciach- (skobel i zawiasy);
  + Wykonanie nowych drzwi południowych w stylistyce z okresu powstawania kaplicy;
  + Wykonanie nowych drzwiczek wraz z opaską przy wnęce z tablicą rozdzielczą;

**Prace konserwatorskie i restauratorskie:**

Wykonanie prac konserwatorskich w zakresie:

* + drewnianej balustrady na chór wraz z elementami snycerskimi i wazami;
  + kamiennej płyty nagrobnej Baltazara Ligęzki z wnęki w ścianie północnej;
  + kamiennej chrzcielnicy z wnętrza kaplicy;
  + krzyżyka na elewacji zachodniej po lewej stronie drzwi wejściowych.