



Zadanie jest współfinansowane ze środków

Rządowego Funduszu Polski Ład: Rządowy Program Odbudowy Zabytków

**Załącznik nr 7a do zapytania ofertowego**

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

pn.: **„Renowacja kaplicy Ligęzków”**

*Inwestycja* *uzyskała dotację Gminy Sulejów dofinansowaną ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków NR Edycja2RPOZ/2023/2088/PolskiLad*

1. Przedmiotem zamówienia jest:

**Renowacja kaplicy Ligęzków w Sulejowie.**

1. Przedmiot zamówienia podlega ochronie konserwatorskiej. Obiekt i część wyposażenia zostały wpisany do rejestru zabytków województwa łódzkiego decyzjami:

- kaplica - rejestr zabytków nieruchomych województwa łódzkiego decyzją A/358, z dnia 21.08.1985;

- balustrada chóru- rejestr zabytków ruchomych województwa łódzkiego decyzją B-85/3, z dnia 08.04.1971;

lub umieszczone w ewidencji zabytków:

- płyta nagrobna – ewidencja zabytków;

- chrzcielnica – ewidencja zabytków;

1. Zakres zamówienia obejmuje:

**Roboty ogólnobudowlane i remontowe:**

Kompleksowy remont konserwatorski elewacji, dachu i wnętrza kaplicy w zakresie:

* + Wykonanie zabiegów odgrzybiających i mających na celu zwalczenie glonów na elewacjach i ścianach, posadzce kaplicy;
	+ Wykonanie prac osuszających i odsalających we wnętrzu oraz odsalających na elewacjach kaplicy;
	+ Usunięcie wtórnych tynków z elewacji;
	+ Staranne usunięcie wtórnych tynków ze ścian i sklepienia we wnętrzu kaplicy tak, aby nie zniszczyć warstw historycznych wypraw i wymalowań;
	+ Ewentualne usunięcie pierwotnych, zniszczonych tynków, które przez komisję konserwatorską zostaną zakwalifikowane jako nienadające się do pozostawienia na powierzchni elewacji, ścian i sklepienia;
	+ Wykonanie niezbędnych napraw, uzupełnień i przemurowań ścian kaplicy;
	+ Wykonanie izolacji pionowej ściany wschodniej
	+ Wykonanie reprofilacji terenu przy ścianie wschodniej ze spadkiem w kierunku od kaplicy wraz z naprawą istniejącego utwardzenia;
	+ Wykonanie uzupełnień tynków elewacji do grubości pierwotnych wypraw, w materiale i technice identycznej lub maksymalnie zbliżonej do oryginału;
	+ Scalenie kolorystyczne elewacji kaplicy;
	+ Wykonanie uzupełnień wypraw we wnętrzu kaplicy, w materiale i technice identycznej lub maksymalnie zbliżonej do oryginału;
	+ Malowanie ścian we wnętrzu na pierwotny kolor odkryty w trakcie badań konserwatorskich;
	+ Czyszczenie posadzki kamiennej z zabrudzeń i wtórnych nawarstwień, wykonanie dezynfekcji płyt w miejscach porażony przez glony,
	+ Wykonanie spoinowania posadzki;
	+ Renowacja strefy wejścia zachodniego - zastąpienie istniejącej blachy kamienną płytą progową;
	+ Renowacja dawnego wejścia północnego obecnie wnęki - montaż kamiennej płyty progowej;
	+ Naprawa więźby dachowej- ociosanie porażonych fragmentów, wykonanie przypustnic na połaci wschodniej;
	+ Impregnacja więźby środkami bio- i ogniochronnymi;
	+ Wymiana gontu w kryciu pojedynczym „na gestym łaceniu”
	+ Wykonanie na połaciach dachu otworów („powieczek”) wentylacyjnych;
	+ Impregnacja gontu oleistymi środkami bio- i ogniochronnymi;
	+ Wymiana obróbek blacharskich: rynien i rur spustowych;
	+ Naprawa drewnianej konstrukcji i poszycia wieżyczki na kalenicy
	+ Wymiana obróbki blacharskiej na wieżyczce na wykonaną z blachy tytanowo cynkowej;
	+ Wykonanie instalacji odgromowej;
	+ Udrożnienie przewodu dymowego i przekształcenie go na przewód wentylacyjny zakończony w strefie poddasza; rozbiórka fragmentu komina wychodzącego ponad połać dachu;
	+ Naprawa fragmentów dekoracji sztukatorskich (gzymsów) przy zakończeniach balustrady na chórze;
	+ Naprawa i konserwacja schodów na chór muzyczny;
	+ Wymiana podłogi na chórze i ew. wykonanie napraw i konserwacji konstrukcji chóru;
	+ Wymiana stolarki okiennej na odpowiadającą stylistyce z okresu powstania kaplicy- 4 szt. okien;
	+ Konserwacja skrzydła drzwi zachodnich wraz z pracami renowacyjnymi przy okuciach- (skobel i zawiasy);
	+ Wykonanie nowych drzwi południowych w stylistyce z okresu powstawania kaplicy;
	+ Wykonanie nowych drzwiczek wraz z opaską przy wnęce z tablicą rozdzielczą;

**Prace konserwatorskie i restauratorskie:**

Wykonanie prac konserwatorskich w zakresie:

* + drewnianej balustrady na chór wraz z elementami snycerskimi i wazami;
	+ kamiennej płyty nagrobnej Baltazara Ligęzki z wnęki w ścianie północnej;
	+ kamiennej chrzcielnicy z wnętrza kaplicy;
	+ krzyżyka na elewacji zachodniej po lewej stronie drzwi wejściowych.